**Terrestrisches Laserscanning**

SS 19

GST.410UF(UE)

**Technischer** **Bericht**

Praktische Arbeiten mit dem terrestrischen Laserscanner RIEGL LMS-Z620

und

Robuste Ausgleichung einer Kugel mithilfe des Gauß-Helmert-Modells und des RANSAC-Algorithmus

Gruppe 4

Paul Arzberger   
Christian Ziesler  
Bendedikt Zörfus

Inhaltsverzeichnis

# Teil 1

# Teil 2 – Robuste Ausgleichung einer Kugel mithilfe des Gauß-Helmert-Modells und des RANSAC – Algorithmus

## Aufgabenstellung

Aus den beiden aufgenommen Punktwolken, welche in das Ziellandessystem angehangene Koordinatensystem wurden, sollen zwei kugelförmige Zielmarken extrahiert werden und deren Position zueinander ermittelt werden. Hierfür soll ein Ausgleich mit einer Nebenbedingung auf die Daten angewandt werden um die Kugelparameter der Position und Dimension zu schätzen. Mittels dem RANSAC Algorithmus soll iterativ die beste Schätzung der Kugelparameter gefunden werden, welche abgebildet auf alle Messungen die meisten Inlier liefert. Hierzu wurde eine Software in Python 3.7 geschrieben und wird im folgenden Kapitel beschrieben

## Grundlagen

Wir stellen die Behauptung auf das mit folgender Formel eine (nicht verschobene) Kugel implizt mit den (wenn fehlerfrei) getätigten Messungen dargestellt werden kann.

Da aber bei der Messung mit dem Laserscanner Messfehler getätigt werden, kann die oben erwähnte Kugelgleichung nicht 100% widerspruchsfrei sein und diese Widersprüche müssen berücksichtigt werden.

Durch Verbesserung ***v*** der Beobachtungen ***l*** und durch die Berücksichtigung der Widersprüche ***w*** wird die Bedingungsgleichung wieder konsistent. Der funktionale Zusammenhang liest sich für eine verschoben Kugel wie folgt beschreiben

Der funktionale Zusammenhang wird mittels Taylorreihenentwicklung bis zum linearen Therm an den Stellen ***v0*** und ***x0*** für die Berechnung der Verbesserungen ***v*** und Zuschläge ***∆x*** iterativ berechnet. Da für den iterativen Vorgang Näherungswerte der Kugelposition für ***xc***, ***yc***, ***zc*** sowie dem Radius ***r*** benötigt werden (die auch auf oder innerhalb der Kugel liegen müssen), wird jene Messung mit dem größten Z-Wert extrahiert. Diese Messung wird in die Z-Richtung noch um den geschätzten initialen Radius der Kugel vermindert, um im Anschluss als heuristischer Mittelpunkt für den Ausgleich verwendet zu werden. Der ganze Algorithmus kann als Minimierungsaufgabe mit Nebenbedingung verstanden werden und erfolgt unter Verwendung eines Lagrange-Multiplikators ***k***, oder Korrelat. Die Kovarianzmatrix der Beobachtungen Σπ wird als Einheitsmatrix angenommen, da die Messungen alle als gleichgewichtet angesehen werden.

Die Designmatrix ***A***, die Bedingungsmatrix ***B***, der Widerspruchsvektor ***w***, die Korrelaten ***k***, die Verbesserungen ***v***, die Normalgleichungsmatrix ***N*** und die ausgeglichen Parameter ***x*** des linearisierten funktionalen Zusammenhangs setzen sich wie folgt zusammen:

Designmatrix ***A***  


Bedingungsmatrix ***B***



Widerspruchsvektor *w*



Hilfsvariable ***ri***



Aus der um die Nebenbedingung erweiterte Minimumsforderung ( Angabe Blatt Formel (7) ) wird folgende zu minimierende Funktion

Diese wird partiell nach ***v***, ***x***, und ***k*** abgeleitet.



Die Korrelaten k lassen sich wie folgt bestimmen:

)

Die Zuschläge ***∆x*** werden wie folgt ermittelt

Und werden zum bestimmen der ausgeglichenen Parameter herangezogen.

Die Standardabweichung der Gewichtseinheit ***σ0***erhält man durch



Und die Genauigkeit der ausgeglichenen Parameter x ergeben sich aus der Kovarianzmatrix ***Σxx***



## Softwareseitige Implementierung des Gauß-Hemert-Models (GHM)

Das oben diskutierte GHM in Kombination mit dem RANSAC Algorithmus wurde mittels Python 3.7.1 und den Bibliotheken numpy 1.15.4 sowie matplotlib 3.0.2 (mpl) unter Win7 64bit, Win 10 64bit sowie Ubuntu 16.04 64bit entwickelt und getestet. Die Software ist in zwei Teile untergliedert. Einerseits dem Hauptprogramm ***main.py*** welches über ein Kommandline Interface (CMD) aufgerufen werden muss, da es einen Inputparameter übergibt, wie viele zufällig ausgewählte Messdaten für die Parameterbestimmung herangezogen werden müssen. Andererseits der TLSToolbox.py, einer Funktionssammlung die im Hauptprogramm eingebunden wird.

### Parameterschätzung

Die Parameterschätzung für die Kugelparameter ***x***, ***y***, ***z*** und ***r*** werden iterativ bestimmt und zwar bis der maximale Zuschlag ***∆x*** *1e10-6* als Schwellwert unterschreitet. Das GHM wurde als Funktion *gauss\_helmert\_model()* implementiert und verlangt als Input einen Datenblock von der Dimension nx3, die Messung mit dem maximalen Z-Wert in der Dimension 1x3, einen Figure-Instance von *matplotlib*, sowie einen *verbose-Flag* um unterschiedliche Ausgabeinformationslevel an die Konsole auszugeben. Als Rückgabewerte liefert die Funktion die ausgeglichenen Parameter, die Standardabweichung der Gewichtseinheit, die Kovarianzmatrix der Parameter, die mpl figure-Instanz, die mpl Ax-Instanz und einen True/False Flag namens det\_ok. Dieser ist insofern wichtig da eine Abfrage im Hauptprogramm

### RANSAC

Der RANSAC Algorithmus ist wie schon das vorangegangene GHM von iterativem Charakter. Der Algorithmus wählt zufällig eine Mindestanzahl von 4 Messungen (***s=4***) aus dem Datenblock und schätzt ungeachtet der Güte oder Sinnhaftigkeit der Messungen das Kugelmodell. Die geschätzten Parameter werden in die Kugelgleichung eingesetzt und **alle** Messdaten einem Distanztest unterzogen.

Jene Messdaten die in die eingesetzte Kugelgleichung eine Differenz von mehr als einem zuvor festgelegtem Schwellwert überschreiten, werden als Ausreißer oder ***Outlier*** klassifiziert, alle die innerhalb des Schwellwertes liegen als ***Inlier***. Der ***Schwellwert*** wurde mit der *Herstellerangabe der* *Messungenauigkeit* angenommen und beträgt *1cm*. Die Anzahl der Inlier und Outlier wird bestimmt und auf die Variablen ***sum****\_****inliers*** und ***sum\_outliers*** geschrieben. Sie sind insofern von Bedeutung da die Anzahl der RANSAC Iterationen von der Anzahl der Outlier direkt abhängt.

Die Natur des RANSAC erlaubt es nicht zu 100% das beste Modell zu schätzen, sondern nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, welche mit ***p=99%*** angenommen wird. Diese Wahrscheinlichkeit von 99% und die Anzahl der detektierten Outlier nimmt direkt Auswirkung auf die Anzahl der Iterationen, die der RANSAC durchlaufen wird. Zu aller erst wird die Anzahl der Iterationen in der Software mit Unendlich angesetzt. Die Iterationen werden über eine Whileschleife gesteuert, die so lange läuft, bis die berechnete Anzahl der Iterationen ***N*** kleiner den bisherigen Durchläufen ***counter\_ransac\_loop*** der Whileschleife wird. Mit der ersten Schätzung und der ersten verfügbaren Anzahl an Outliern, wird eine neue Anzahl an nötigen Iterationen berechnet, die gewähren soll das der Algorithmus zu einer 99% Wahrscheinlichkeit ein richtiges Modell liefert. Diese Anzahl der Iterationen N wird berechnet und im Iterationsalgorithmus des RANSAC upgedatet.

Die Anzahl der Inliers, sowie die geschätzen Paramter werden ebenfalls verspeichert und mit jenen der nächsten Iteration verglichen. Ist Die Anzahl der Inlier der neuen Iteration höher als die bisherigen, werden die Schätzparameter in der Variable ***best\_sphere\_estimate*** mit den neuen Werten überschrieben und ***N*** für die Anzahl der Iterationen wird neu berechnet. Dies geschieht nun so lange bis die Anzahl der Iterationen durchlaufen sind oder die Abbruchbedingung in der Whileschleife mit ***False*** evaluiert wird. Wird im GHM jedoch beim Bestimmen der Determinante der Normalgleichungsmatrix ***N*** ein Schwellwert unterschritten, gilt das Gleichungssystem als nicht invertierbar und die zufällige Auswahl und Daten wird ignoriert NICHT in den Iterantionen mitgezählt und der Algorithmus beginnt von neuen.

Jene Parameter mit den meisten Inliers werden verspeichert und zum Schluss zur Modellbestimmung, Positionierung und Volumsberechnung der Kugel herangezogen.

Ergebnisse





Abbildung 1 - Links Kugel 1 von Scanposition 1- Rechts Kugel 1 von Scanposition 2 – mit ausgeglichener Kugeldarstellung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 Kugel 1 | 1 | 2 | 3 | Mittel |
| Inliers | 5321 | 5392 | 5326 | 5346,3 |
| X | -66820,767 m | -66820,764 m | -66820,762 m | -66820,7643 m |
| Y | 214342,870 m | 214342,875 m | 214342,878 m | 214342,8743 m |
| Z | 362,601 m | 362,595 m | 362,593m | 362,5963 m |
| R | 0,1466 m | 0,1524 m | 0,15313m | 0,15071 m |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP2 Kugel 1 | 1 | 2 | 3 | Mittel |
| Inliers | 1524 | 1526 | 1519 | 1523 |
| X | -66820,776 m | -66820,786 m | -66820,770 m | -66820,777 m |
| Y | 214342,864 m | 214342,864 m | 214342,865 m | 214342,8643 m |
| Z | 362,596 m | 362,598 m | 362,598m | 362,5973 m |
| R | 0,1535 m | 0,1600 m | 0,1468m | 0,15343 m |





Abbildung 2 - Links Kugel 2 von Scanposition 1 - Rechts Kugel 2 von Scanposition 2 – mit ausgeglichener Kugeldarstellung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 Kugel 2 | 1 | 2 | 3 | Mittel |
| Inliers | 2907 | 2981 | 3059 | 2982,3 |
| X | -66820,385 m | -66820,374 m | -66820,374 m | -66820,3776 m |
| Y | 214342,384 m | 214342,390 m | 214342,391 m | 214342,3883 m |
| Z | 362,851 m | 362,853 m | 362,851m | 362,8516 m |
| R | 0,1465 m | 0,1495 m | 0,1537m | 0,1499 m |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP2 Kugel 2 | 1 | 2 | 3 | Mittel |
| Inliers | 3560 | 3476 | 3496 | 3510,6 |
| X | -66820,390 m | -66820,390 m | -66820,390 m | -66820,390 m |
| Y | 214342,382 m | 214342,384 m | 214342,381 m | 214342,3823 m |
| Z | 362,852 m | 362,856 m | 362,846 | 362,8513 m |
| R | 0,1482 m | 0,1489 m | 0,1487 m | 0,1486 m |

Hiermit bestätigen wir, die Ergebnisse nach besten Gewissen selbstständig erstellt und interpretiert zu haben.

Paul Arzberger, Christian Ziesler, Benedikt Zörfus Graz am 30.05.2019